**Budskjema FFR-marked for sommersesong 2024**

Bud utformes i tabell i dette skjema og sendes Statnett via e-postadresse: firmapost@statnett.no og merkes med "*Saksnr: 2024/193 – FFR Sesong 2024 – Bud fra <Leverandør>*"

I tillegg til utfylt og signert budskjema består et komplett tilbud av henvisning til godkjent prekvalifisering eller en tidsbestemt plan for prekvalifisering i henhold til dokumentasjonskrav for tilbud beskrevet i "[Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske frekvensreserver (FFR)](https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---vedlegg-til-tetningslinjer-for-fos--9---vilkar-for-ffr-fra-01.01.2024.pdf)".

Bud gis for:

* **FFR Profil** for perioden lørdag 25.05.2024 (fra midnatt) til søndag 01.09.2024 (til midnatt).
* **FFR Flex** for perioden lørdag 27.04.2024 (fra midnatt) til søndag 27.10.2024 (til midnatt).

Budfrist: Mandag 26.02.2024 kl. 14:00

Vedståelsesfrist: Fredag 31.05.2024 kl. 14:00

Ved flere uavhengige bud benyttes dette skjema flere ganger.

Leverandører må enten ha egen balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha samtykke med reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i FFR-markedet. Leverandører skal dokumentere at den balanseansvarlige samtykker til at ressursen tilbys i FFR-markedet.

Leverandør skal inngå en skriftlig avtale med eier av reguleringsobjektet om at de til enhver tid forsikrer seg om at hele FFR-kapasiteten som deltar i FFR-markedet ikke inngår i andre forpliktelser. Bud skal være uten forbehold og uten koplinger til bud i andre markeder.

Unntak for reguleringsobjekt under 10 MW

For reguleringsobjekt under 10 MW trengs ikke samtykke fra balanseansvarlig. Følgende krav gjelder dersom samtykke fra balanseansvarlig ikke er innhentet:

* Reguleringsobjektets balanseansvarlig er informert om deltakelsen.

Unntak for reguleringsobjekt under 20 kW

For reguleringsobjekt under 20 KW er det ikke krav om at balanseansvarlig informeres om deltagelsen.

**Leverandørinformasjon:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktør/ selskap** | *Kun én aktør aksepteres som budgiver per reguleringsobjekt.* |
| **Postadresse aktør** |  |
| **Organisasjonsnummer** |  |
| **Eventuelt GLN-nummer** |  |
| **Kontaktperson** |  |
| **Tlf. kontaktperson** |  |
| **E-post kontaktperson** |  |
| **Kontonummer for utbetaling av oppgjør** |  |
| **Balanseansvarlig aktør** |  |

**Reguleringsobjekt:** *(Inngår flere reguleringsobjekt i samme tilbud kopieres denne siden, slik at det blir en side per reguleringsobjekt.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på reguleringsobjekt |  |
| Beskriv type forbruk/ produksjon |  |
| Knutepunkt i nettet og netteier (gjelder ikke aggregert tilbud) |  |
| Beskriv eventuell usikkerhet for tilgjengelighet av leveranse, for eksempel avhengighet av hydrologi, vind eller variabel last |  |
| Hvilket elspotområde befinner objektet seg? |  |
| Er reguleringsobjektet prekvalifisert?[[1]](#footnote-2) | **Ja/Nei. Hvis ja: Skriv inn dato for mottatt godkjenning av prekvalifisering og godkjent volum.****Hvis nei: Skriv inn planlagt siste dato for prekvalifisering. Dette blir automatisk en søknad for unntak fra krav i vilkår om at reguleringsobjekt skal være prekvalifisert før budinnsendelse. Det forventes at ytterligere informasjon om dette er vedlagt søknaden.** |
| Kan det være aktuelt å tilby FFR også utenfor sesong? Beskriv gjerne mulighet og interesse for å tilby dette. |  |

**Produktegenskaper**

Fyll inn og kryss av i denne kolonnen. Bekreftes eller endres ved prekvalifisering.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktiveringsfrekvens/responstid** |  [ ]  49,7 Hz/1,3 s [ ]  49,6 Hz/1,0 s [ ]  49,5 Hz/0,7 s |
| **Leveransevarighet** |  [ ]  kort, 5 s [ ]  lang, 30 s |

**Kontraktstyper**

Minst ett kvantum må angis. Om begge angis vil det udelelige volumet inkluderes om tilbudet blir akseptert. Pris må angis for hver tilbudte kontraktstype. Om begge er angitt vil tilbudet først konkurrere om å bli valgt til FFR Profil.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Effektkvantum (MW)** | **Pris (NOK/MW/time)** |   |
| **udelelig** | **delelig** | **udelelig** | **delelig** |
| FFR Profil |  |  |  |  | Effektrespons under 10 MW kan tilbys som udelelig i sin helhet. 50 % av alt tilbudt volum som overstiger 10 MW må tilbys som delelig om ikke annet er avtalt med Statnett. |
| FFR Flex (Opsjon) |  |  |  |  | FFR Flex som opsjon for tilbudt FFR Profil som ikke blir valgt. Prisene kan være andre enn for FFR Profil. FFR Flex (Opsjon) vil ikke bli valgt dersom tilbudt FFR Profil aksepteres. |
| FFR Flex |  |  |  |  | Tilbud som er uavhengig av tilbudt FFR Profil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktiveringskostnad [NOK]** |  |

Beskrivelse av aktiveringskostnad: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Kommentar fra aktør: ………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bud er bindende for budgiver frem til vedståelsesfrist og Statnett skal innen samme tidspunkt gi sin tilbakemelding om eventuelle kjøp av bud.

Bud skal være uten forbehold og uten koplinger til bud i andre marked, dvs. tilbudt FFR-kapasitet kan

ikke inngå i andre forpliktelser.

Budgiver aksepterer betingelser som angitt i ”[Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske frekvensreserver (FFR)](https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---vedlegg-til-tetningslinjer-for-fos--9---vilkar-for-ffr-fra-01.01.2024.pdf)" gjeldende fra 01.01.2024.

Sted / dato: ………………………………………………………..

Underskrift: ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 (Underskrift gjentatt med blokkskrift)

1. I henhold til gjeldende vilkår skal tilbudte reguleringsobjekt være prekvalifisert før budinnsendelse. Denne sesongen begrenses oppkjøp av volum som ikke er prekvalifisert på forhånd til maksimalt 20 % av anskaffet volum. Siste frist for prekvalifisering er 2 uker før første leveransetidspunkt. [↑](#footnote-ref-2)